**Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**EMDA KANTPROFILE**

Pos Menge Bezeichnung

1 ……… m Mehrteilige Abdeckung für Attika-Randausbildung

Typ **EMDA ALU-KANTPROFIL**, bestehend aus gekantetem Aluminiumblech.   
Fabrikat: **EMDATEC**, Kantprofil mit 4 Kantungen in bis zu 3000 mm Lieferlänge mit Halterprofil und Gummidichtung liefern und nach Herstellervorschrift, gültigen DIN-Normen und anerkannten Regeln des Fachs am Dachrand montieren.

**EMDA KANTPROFIL**,

Abwicklung: mm (von 150 – 1.000mm)

Materialstärke: ( ) 1,5 mm

( ) 2,0 mm

( ) 3,0 mm

Oberfläche: ( ) Alu - Natur

( ) Pulverbeschichtet RAL:   
 ( ) Eloxalausführung

2 ……… St. Zulage für vorgefertigte, geschweißte Außen-   
 bzw. Innenecken 90° gemäß Position 1 liefern und montieren.

3 ……… St. Zulage für vorgefertigte, geschweißte Außen-   
 bzw. Innenecken <> 90° gemäß Position 1 liefern und montieren.

4 ……… St. Zulage für vorgefertigte eingeschweißte Deckel  
 links- bzw. rechtsseitig gemäß Position 1 liefern und montieren

5 ……… St. Zulage für vorgefertigte Aufkantung  
 links- bzw. rechtsseitig gemäß Position 1 liefern und montieren

6 ……… St. Zulage für Sonderanfertigung gemäß beiliegender Skizze  
 zu Position 1 liefern und montieren