****

**EMDA WA 40 / Wandanschlussprofil**

Pos Menge Bezeichnung

1 ……… m Wandanschlussprofil Typ **EMDA WA 40** aus stranggepresstem

 Aluminium AlMg Si 0,5 F22 zur Befestigung von Folien- und Bitumenschweißbahnen.
Fabrikat: **EMDATEC** Wandanschlussprofil mittels Befestigungslochung gemäß folgender Beschreibung liefern und nach Herstellervorschrift, gültigen DIN-Normen und anerkannten Regeln des Fachs montieren.

 Blendhöhe: 40 mm
 Loch/Abstand: 8 / 200 mm
 Lieferlänge: 3000 mm

Oberfläche: ( ) Alu - Natur

 ( ) Pulverbeschichtet RAL: …………

2 ……… St. vorgefertigte, geschweißte Außen- bzw. Innenecken\* 90°
 Schenkellänge 250 x 250 mm liefern und montieren

3 ……… St. vorgefertigte, geschweißte Außen- bzw. Innenecken\* <> 90°
 Schenkellänge 250 x 250 mm liefern und montieren

4 ……… St. Sonderanfertigung, gemäß nachfolgender Beschreibung

liefern und montieren

\* jeweils mit Verbinder