****

**EMDA Flachdachabschlussprofil FD-Z**

Pos Menge Bezeichnung

1 ……… m Zweiteiliges Flachdachabschlussprofil Typ EMDA FD-Z,

 bestehend aus Flachdachabschlussprofil mit universellem
Klemmhalter für Folien- und Bitumenschweißbahnen von
von 1,2 – 5,2 mm Stärke, gefertigt aus stranggepressten
Aluminium AlMg Si 0,5 F22 mit gestanzter Befestigungslochung.
Fabrikat: EMDATEC FD-Z in 4000 mm Lieferlänge mit Klemmhalter gemäß folgender Beschreibung liefern und nach Herstellervorschrift, gültigen DIN-Normen und anerkannten Regeln des Fachs am Dachrand montieren.

 Blendhöhe: ( ) 100 mm

 ( ) 130 mm

 ( ) 150 mm

 ( ) 200 mm

Oberfläche: ( ) Alu - Natur

 ( ) Pulverbeschichtet RAL: …………
 ( ) Eloxalausführung

2 ……… St. vorgefertigte, geschweißte Außen- bzw. Innenecken 90°
 Schenkellänge 250 x 250 mm liefern und montieren

3 ……… St. vorgefertigte, geschweißte Außen- bzw. Innenecken <> 90°
 Schenkellänge 250 x 250 mm liefern und montieren

4 ……… St. Vorgefertigtes Profil 500 mm mit eingeschweißtem Deckel
 links- bzw. rechtsseitig liefern und montieren

5 ……… St. Vorgefertigte, geschweißte Aufkantung – Höhe ……..mm

 liefern und montieren

6 ……… St. vorgefertigter, geschweißter Wasserspeier gemäß Skizze liefern und montieren